French

Attention : Pour les versions SBS DPA 070TG01 et SBS DPA 130TG01 avec date code après 21/2020 les branchements boitier vers hayon et boitier vers parechoc ont été inversés. Le faisceau hayon se connecte sur les entrées 1 à 7 et le faisceau parechoc se connecte sur les entrées T à Z.

English

Warning: For the versions SBS DPA 070TG01 and SBS DPA 130TG01 after date code 21/2020 the connections from the box to the tailgate and from the box to the bumper has been switched. The tailgate beam should be connected on the entries 1 to 7 and the bumper beam should be connected on the entries T to Z.